Государственное казенное общеобразовательное учреждение

 Краснодарского края специальная (коррекционная)

школа – интернат ст-цы Крыловской

 **Урок**

 **по столярному делу.**

 **«Изготовление тёрки».**

 **Разработал:**

 **учитель столярного дела**

 **Стрежевский Г.Г.**

 **ст.Крыловская**

**Задачи занятия:**

1.Дидактическая – помощь учащимся овладеть навыками обработки древесины.

2.Коррекционная – развитие пространственной ориентации, коррегировать внимание, память, моторику.

3.Воспитательная – воспитывать интерес к трудовой деятельности.

**Цели занятия:**

1.Совершенствовать навыки пиления, строгания древесины.

2.Учить составлять план работы при изготовлении строительного инструмента.

3.Учить коллективному труду.

**Методы проведения:**

1.Словесный: рассказ, беседа.

2.Наглядный: демонстрация готовых изделий, карточки, рисунки, инструкционные карты.

3.Практический: обучение изготовлению тёрки.

**Оборудование:**

столярный угольник, линейка, электролобзик, электродрель.

 **Материалы:**

доска 20 мм, шурупы, наждачная бумага.

 **Ход занятия.**

**1.Организационная часть:**

-завожу учащихся в мастерскую;

- переодеваю детей в рабочую одежду;

- выдаю инструменты и материалы.

 **2.Повторение:**

****

**3.Физминутка –** гимнастикадляшеи**,** гимнастика для кистей рук.

**4. Изучение нового материала.**

Полутёрок- инструмент для штукатурных работ с узким полотном и ручкой. Полутёрком намазывают раствор, разравнивают его, выводят углы. Для домашнего употребления удобнее всего полутёрок с длинной полотна в 250 мм, шириной в 22-30 мм и толщиной в 5-10 мм. Тёрка- ею «начисто» затирают раствор. Практически это тот же полутёрок, но толще, шире и чуть короче. Для полотна надо выбрать очень гладкую, лучше хвойную, хорошо оструганную дощечку на которой нет ни одного сучка. Толщина полотна 20-25 мм, ширина- 100-120 мм, длина- 140-160 мм. Выбирая высоту ручки надо проследить, чтобы в прорезь свободно входили пальцы. Ручка крепится к полотну шурупом.

**5.Ориентировка в задании.**

Ребята, перед вами находится образец готового изделия. Материал который мы будем использовать для изготовления тёрки – доска 20 мм. Инструменты используемые при изготовлении – столярный угольник, линейка, электролобзик, электродрель. Разметка ручки возможна по шаблону. При работе особое внимание обращать на исправность изоляции проводов.

**6.Практическая работа.**

1.Подобрать материал и подготовить его к работе.

2.Разметка ручки.

3.Изготовление ручки.

4.Разметк полотна .

5Изготовление полотна.

6.Разметка и сверление отверстий для соединения.

7.Сборка тёрки.

8.Отделка изделия.

**7.Итог занятия.**

Анализ выполненной работы. Оценка проделанной работы. Уборка мастерской. Организация класса на перерыв.