**Инструкционная карта «Машинные швы. Стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологической операции** | **Рисунок или фотография** | **Технические условия выполнения** | **Необходимые инструменты, материалы и оборудование.** |
| 1. | **Соединительные швы.**  **Стачной вразутюжку.**  Сложить детали лицом к лицу. | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01301.JPG | Срезы должны быть на одном уровне. |  |
| 2. | Прострочить две детали. | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01304.JPG | Ширина шва определяется моделью и может быть от 1см до 3см. закрепки выполнять в начале и в конце строчки длиной не более 1см или 10мм.  C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01305.JPG | Швейная машина, ножницы. Нитки, линейка, карандаш. |
| 3. | Припуски на швы расправить по обе стороны от шва и разутюжить. | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01307.JPG | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01308.JPG | Утюг, гладильная доска. |
| 1. | **Стачной взаутюжку.**  Сложить детали кроя лицом к лицу. | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01309.JPG |  |  |
| 2. | Прострочить детали. | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01304.JPG | Ширина шва от 1см до3 см.  C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01306.JPG  Нитки подрезать сразу. | Швейная машинка, ножницы, нитки. |
| 3. | Припуски на швы уложить на одну сторону и заутюжить. | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01314.JPG  C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01316.JPG | C:\Users\Wester\Desktop\света\мои фото\17.04.2013\DSC01315.JPG | Утюг, гладильная доска. |