**Инструкционная карта**

**«Обработка гладкого прямоугольного накладного кармана»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологической операции | Рисунок, фотография или схема. | Технические условия выполнения. ТУ |
| 1. | Проверить крой и припуски на швы. | [Выкройка накладного кармана](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/14.JPG) | Срезы детали должны быть ровными без зазубрин.  Припуски на швы должны быть одинаковыми по всем срезам кармана. |
| 2. | Заутюжить подгибку по верхней линии кармана на изнаночную сторону. | [Технология обработки накладных карманов](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/24.JPG) | Припуск перегнуть ровно по линии верхнего края кармана. |
| 3. | Заутюжить припуск подгибки. | [Обработка накладного кармана](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/34.JPG) | Припуск на подгибку равен 5 мм. |
| 4. | Обтачать уголки кармана. Для этого надо перегнуть подгибку верхнего среза на лицевую сторону, и закрепить ее булавочками. | [Обработка накладного кармана](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/44.JPG) |  |
| 5. | Проложить строчку, и вынуть булавочки. | [Обработка накладного кармана](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/53.JPG) | Ширина шва 5 мм. |
| 6. | Вывернуть подгибку кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Заодно заутюжить и припуски по боковым и нижней сторонам. | [Накладные карманы](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/63.JPG) | Заутюжить припуск шириной 5 мм. |
| 7. | Проложить закрепляющую строчку. | [Накладные карманы](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/71.JPG) | Ширина шва 1-2 мм. |
| 8.  9. | Наметить на изделии месторасположение кармана.  Наложить карман на изделие и приколоть булавкми. | [Как пришить карман](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/15.JPG) | Центр кармана должен быть параллелен линии середины переда. |
| 10. | Настрочить карман по трем сторонам. | [Пришивание кармана](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/25.JPG) | Ширина шва 1-2 мм. |
| 11. | Закрепить верхние края карманов. | [Как пришить накладной карман](http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/03/35.JPG) | Закрепку можно делать горизонтально и по диагонали. |
| 12. | Приутюжить карман. |  | Использовать отпариватель и установить терморегулятор на данный вид ткани. |