**Инструкционная карта «Обработка вытачек»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологической операции | Рисунок или фотография. | Технические условия выполнения операции. | Необходимые инструменты и приспособления. Оборудование. |
| 1. | **Неразрезная заутюженная вытачка**. Скрепить линии вытачки булавками или сметать. | http://st-fashiony.ru/pic/handly/pic/59136/3.jpg | Ткань сложить точно по линии середины вытачки.Начинать надо смётывать от вершины вытачки к основанию. Длина стежка 7-10мм.На конце вытачки выполняют для закрепления несколько стежков в обратном направлении или завязывают узелки | Игла, напёрсток. Нитки, ножницы.Булавки. |
| 2. | Стачать вытачку. | http://u-babushki.ru/userfiles/1(21).jpg | Начинать надо стачивать от основания вытачки к вершине, выполняя закрепки или оставляя нитки 10-15 мм для завязывания узелка. | Швейная машина, нитки, ножницы. |
| 3. |  Приутюжить вытачки,а затем заутюжить в сторону.  | http://img3.imgbb.ru/f/0/c/f0c676258f9a01b8da952a8b9be27120.jpg | Приутюживать вытачку надо от основания к вершине.Нагрудные вытачки заутюживать вниз, талиевые – к середине детали. | Утюг, проутюжильник, гладильная доска. |
| 1. | **Неразрезная разутюженная вытачка**.Скрепить линии вытачки булавками или сметать | http://st-fashiony.ru/pic/handly/pic/59136/3.jpg | Ткань сложить точно по линии середины вытачки.Начинать надо смётывать от вершины вытачки к основанию. Длина стежка 7-10мм.На конце вытачки выполняют для закрепления несколько стежков в обратном направлении или завязывают узелки. | Игла, напёрсток. Нитки, ножницы.Булавки. |
| 2. | Стачать вытачку. | http://u-babushki.ru/userfiles/1(21).jpg | Начинать надо стачивать от основания вытачки к вершине, выполняя закрепки или оставляя нитки 10-15 мм для завязывания узелка. | Швейная машина, нитки, ножницы. |
| 3. | Приутюжить вытачку, а затем раствор вытачки разутюживают в разные стороны. | http://katushenka.ru/wp-content/uploads/2010/02/vitochka0.JPG | Приутюживать вытачку надо от основания к вершине.Нагрудные вытачки заутюживать вниз, талиевые – к середине детали | Утюг, проутюжильник, гладильная доска. |
| 1. | **Разрезанная вытачка**.Скрепить линии вытачки булавками.затем обрабатывают утюгом, как было описано выше. | http://st-fashiony.ru/pic/handly/pic/59136/3.jpg | Ткань сложить точно по линии середины вытачки.Начинать надо смётывать от вершины вытачки к основанию. Длина стежка 7-10мм.На конце вытачки выполняют для закрепления несколько стежков в обратном направлении или завязывают узелки. | Игла, напёрсток. Нитки, ножницы.Булавки |
| 2. | Стачать вытачку. | http://u-babushki.ru/userfiles/1(21).jpg | Начинать надо стачивать от основания вытачки к вершине, выполняя закрепки или оставляя нитки 10-15 мм для завязывания узелка | Швейная машина, нитки, ножницы. |
| 3. | Срезать ткань у глубокой вытачки. |  | Ткань срезать на расстоянии 10-15 мм от линии строчки.Неглубокую вытачку разрезают, не доходя 5 мм до вершины. | Ножницы. |
| 4. | Разутюжить края вытачки, а вершину вытачки приутюжить. |  |  | Утюг, гладильная доска, проутюжильник. |