ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПНОСТИ. Акт обследования.   
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ **\_\_ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4»\_\_\_\_\_**

**наименование объекта**

**расположенного по адресу \_г. Дудинка ул.Щорса 23 «В»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.УЧАСТОК** | | | | |
| Путь следования к зданию | | Беспрепятственное передвижение (ровное, без наледи и сугробов, без бугров, рвов и канав, крупных камней, др.) | Не заасфальтированна с ямами | Фото участка |
| Информационная поддержка (оборудование доступными элементами информация об объекте) | нет (отсутствует необходимость) |
| Возможность совмещения транспортных и пешеходных путей | совмещаются |
| Наличие лестницы (если на участке есть лестница) | есть |
| Пандус (наличие и необходимость) | нет |
| Парковка: наличие места для транспорта инвалидов | на территории парковка отсутствует |
| **2. ВХОД В ЗДАНИЕ (ВНИМАНИЕ! каждый вход описываем и фотографируем отдельно)** | | | | |
| 2.1.  Входная площадка (перед дверью) | | - Размер (ширина\*-длина) |  | Фото входа в здание, фото тамбура, фото лестниц |
| - поверхность (кафель, бетон, спец. покрытие, скользящее/не скользящие при намокании) | Кафель, не скользящее покрытие. |
| - наличие лестницы (есть/нет) | есть |
| - навес, козырек | есть |
| - водоотвод | есть |
| - контрольные устройства на входе (спец. вывеска с наименование организации и режимом работы, кнопка вызова персонала, указатель входа для инвалидов, на двери маркировка (желт. круг - объект доступен для всех категорий инвалидов, зелены круг - частично доступен) | Вывеска - есть  нет |
| 2.2  Дверь (входная) | | Размер (ширина, высота ) | Ширина-160 см, высота-135 см, глубина -30 см. |  |
| Порог наличие(есть/нет), высота порога | Есть, высота 1,5 см. |
| Полотно двери (сплошные, остекленные, металлические, ударопрочный материал)  Наличие контрастной маркировки на двери (да/нет) | металлическая |
| 2.3  Тамбур | | Размер (длина, ширина)  - поверхность (кафель, бетон, спец. покрытие, скользящее/не скользящие при намокании). | Кафель, не скользящее покрытие. |  |
| - наличие лестницы (есть/нет) | есть |  |
| Входная площадка (перед дверью на этаж) | | Размер (ширина\*-длина) | Ширина-130 см, длина- 670 см. |  |
| Дверь (входная на этаж) | | Размер (ширина\*высота) | Ширина-135 см, высота-220 см. |  |
| Порог наличие(есть/нет), высота порога | Есть. высота -1см. |
| Полотно двери (сплошные, железные, остекленные), | 2-х створчатое, остеклённое. |
| Наличие контрастной маркировки на двери | нет |
| **3. "ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)"** | | | | |
| Информационная поддержка | | - оборудование доступными элементами информация об услугах на объекте (информационные системы и стенды)(есть/нет) | нет | фото холлов, коридоров, фойэ |
| - предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы) на расстоянии 0,6 м. до объекта; визуальная - контрастно окрашенная поверхность, либо световые маячки; тактильная (рифленая поверхность) (есть/нет) | нет |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания)  ПОЭТАЖНО | | - Покрытие пола (кафель, бетон, спец. покрытие, ковровое покрытие, закреплены/не закреплены) | Вестибюль – кафельная плитка.  2этаж - линолиум,  3,4этажи – плитка ПВХ |  |
|  |  | - Ширина пути движения (ширина коридоров) | Вестибюль - 545 см.  2 этаж – 570 см. (холл)  3 этаж – 570 см. (холл)  4 этаж – 570 см. (холл) |
| - Наличие зоны для разворота на кресле-коляске (90-180\*) не мен 1.4м.х1,4м | нет |
| - Высота потолков коридоров | 275 см. |
| - Наличие зоны отдыха и ожидания для инвалида через 25 – 30 м (информационные наклейки и место для коляски) | нет |
| - Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных прилавков, аппаратов и устройств) не мен 0,9\*1,5м | есть |
| - Конструктивные элементы и устройства на стенах (от пола 0,7-2,0) (не должны выступать на 0,3 м., иметь закругленные края или огорожены поручнями (ограждения) | соответствует |
| - В вестибюлях наличие информаторов (телефонов-автоматов - связь с вахтой) | нет |
| - Информирующие обозначения помещений (рядом с дверью , со стороны дверной ручки; на высоте 1,4-1,75м.; дублирование рельефными знаками) (таблички на кабинеты и обозначение - доступ для инвалидов-колясочников есть/нет) | нет |
|  | - Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены от эвакуационных выходов из здания наружу: - не больше 15 м от дверей помещений | наличие эвакуационных выходов с выходами наружу имеются только на 1 этаже |
| **Пути эвакуации (зоны безопасности)** | | - Оснащение каждой зоны безопасности селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской службы спасения 112 или с помещением пожарного поста (поста охраны) | нет |  |
| - Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 | нет |
| -На планах эвакуации обозначение мест расположения зон безопасности. | нет |
| Выступающая площадка (проступок) | | Наличие перепадов высот пола в здании  Размер (ширина\*длина\*высота)  При перепаде высот пола–наличие лестниц, пандусов, подъемных устройств. | нет |  |
| Форма обслуживания | | Кабинетная/групповая | кабинетная | фото учебного кабинета /группы |
|  | | Дверной проем Ширина Высота порога | Ширина-145см, высота-230см, порога-нет.  2-х створчатые двери. – 2 этаж.  Ширина-140см, высота-200см, порога-нет.  2-х створчатые двери. – 2 этаж.  Ширина-130см, высота-205см, порога-нет.  2-х створчатые двери. – 3 этаж.  Ширина-130см, высота-205см, порога-нет.  2-х створчатые двери. – 4 этаж. |  |
| Свободное пространство (не мен 0,9м. на 1,5м.) | соответствует |
| Зона для самостоятельного разворота инвалида (на 90-180\*) не менее 1,4м. | соответствует |
| Подходы к оборудованию и мебели (от 0,9 до 1,2м) | соответствует |
| Высота столов (от/до) (не больше 0,8м) | В соответствие с  ГОСТ 11-015-93 |
| Системы индивид. прослушивания да/ нет | нет |
| Места для лиц с дефектами слуха (  -оборудование спец. персональными приборами усиления слуха; | нет |
| -применение индукционного контура | Нет  нет |
| -применение устройств для связи с центром по предоставлению услуг переводчика жестового языка (сурдопереводчика) http://szn24.ru/node/3537 - наличие компьютера оборудованного скайпом, имеющим выход в интернет) |
| 4. "**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ"** | | | | |
| Туалетная комната | | Размер (ширина\*длина)  - Двери открывается наружу/ во внутрь  - Применение унитазов, имеющих опору для спины  -водопроводный кран: рычажного или нажимного действия (подчеркнуть)  - управление спуском воды в унитазе (механический, кнопочный, на боковой стене)  - наличие кнопки звонка дежурному  -рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски (диаметр 1,4 м)  - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей  - установка поручней, шлангов, поворотных/ откидных сидений | Ширина-275 см, длина – 330 см. туалет 1 этаж | фото туалетной комнаты, которую планируется переоборудовать |
| наружу |
| нет  рычажного |
| кнопочный |
| нет |
| нет |
| нет |
| нет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | |
| фото лестниц каждой | Лестница  на прилегающей территории /  (пути следования) | Лестница на входе в здание | Лестница (внутри здания) | Примечание |
| Наличие (необходимость). | есть | есть | есть |  |
| **Лестничный марш**  Ширина | ширина -290 см | ширина -125 см | ширина -130 см |  |
| Горизонтальные площадки после каждого марша (кол-во) | нет | 3 | 1 |  |
| Размер (ширина\*-длина | ширина -290 см | ширина -125 см, длина -140 см | ширина - 130 см, длина - 370 см |  |
| **Ступени**:  1. сплошные, ровные, неровные, без выступов, шероховатая (не скользящая и т.д. | не ровные, бетон старый | ровные, без выступов | сплошные, ровные, без выступов |  |
| 2. ширина ступеней | 290 см | 110 см. | 33 см |  |
| 3. высота подъемов ступеней | 10 см | 10 см | 15 см |  |
| 4. боковые края с бортиком (если ступени не примыкают к стене) | - | - | Примыкают к стене |  |
| 5. количество маршей, | 1 марш | 2 марша | 7 маршей |  |
| 6. количество ступеней в каждом марше | 14 ступений | 7 ступений | 10 ступеней |  |
| 7. Покрытие (кафельная плитка, бетон, …) | бетон | плитка | бетон |  |
| 8. Наличие контрастных полос на ступенях | нет | нет | нет |  |
| 9. ребро ступени 90`/либо выпуклое с закруглением (не бол. 0,05м.) | 90 градусов | 90 градусов | 90 градусов |  |
| **Поручни**  1.с двух сторон (в т.ч.вдоль здания или с одной стороны  2.высота в дет.садах 0,5,0,7,0,9м..м., в др-х 0,7-0,9м.. | С одной стороны поручни. | С одной стороны поручни. | С одной стороны поручни, высота -90см. |  |
| 3. завершающие части поручня длиннее марша на 0,3м. | не выступают | не выступают | 7 см |  |
| 4. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил наличие  - рельефных обозначений этажей, (три желтых полосы) |  |  |  |  |
| нет | нет | нет |  |
| -предупредительные полосы об оконч. перил | нет | нет | нет |  |
| **Ограждения** под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами при высоте не мен.1.9м | нет | нет | 3 метра |  |
| **Специальная** нумерация этажей | нет | нет | нет |  |
| **ПАНДУСЫ** | нет | нет | нет |  |
| **Фото пандусов** | Пандус  на прилегающей территории (пути следования) | Пандус на входе в здание | Пандус (внутри здания) | Примечание |
| Наличие (необходимость). |  |  |  |  |
| 1.высота одного подъема (от земли до площадки) |  |  |  |  |
| 2. Ширина |  |  |  |  |
| 3. количество маршей  кол-во Горизонт. площадок  - после каждого марша (количество) |  |  |  |  |
| - размер площадок ширина, глубина |  |  |  |  |
| 4. Бортики по краям маршей наличие/ высота (не мен 0,05м) |  |  |  |  |
| 5. Поручни с двух сторон; |  |  |  |  |
| - высота в дет.садах 0,5м. 0,7-0,9м.., в других 0,7-0,9м.. |  |  |  |  |
| - Завершающие части поручней длиннее пандуса на 0,3м. |  |  |  |  |
| 4. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил наличие  - рельефных обозначений этажей, |  |  |  |  |
| -предупредительные полосы об оконч. перил |  |  |  |  |