Приложение № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Обоснования потребности в ТЭР |
| Существующие мощности  (на 01.01.2013г.) | 216,4 МВт | 895000 тыс.м3 | 119,19 Гкал/ч | 30,1 тыс.м3/сут | 27,3 тыс.м3/сут | - |
| Потребление в год  (на 01.01.13 г.) | 350 млн. кВт\*ч | 181000 тыс.м3 | 88012,27Гкал | 6,39 тыс.м3/сут | 5,73 тыс.м3/сут | - |
| Потребность/  резерв ресурса  (на 01.01.2013 г.) | 0/26,52 МВт | 0/714000тыс.м3 | 0/78,09 Гкал/ч | 0/23,71 тыс.м3/сут | 0/21,57 тыс.м3/сут | - |
| Протяженность сетей | 2445,08 км | 1054,5 км | 68,65 км | 656,6 км | 79,1 км | - |
| Степень износа сетей  (на 01.01.2013 г.) | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | - |
| Прогноз потребности/резерва ресурса (на 01.01.2018 г.) | 0/14,6 МВт | 0/695100тыс.м3 | 0/73,8 Гкал/ч | 0/23,0 тыс.м3/сут | 0/21,0 тыс.м3/сут | - |

**Обеспечение развития муниципального образования Тимашевский район необходимой инфраструктурой**