***Правила безопасной работы с ножницами***

* Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
* Перед работой проверь исправность инструментов.
* Не работай ножницами с ослабленным креплением.
* Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
* Работай ножницами только на своем рабочем месте.
* Следи за движением лезвий во время работы.
* Ножницы клади кольцами к себе.
* Подавай ножницы кольцами вперед.
* Не оставляй ножницы открытыми.
* Храни ножницы в чехле лезвиями вниз.
* Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
* Используй ножницы по назначению.

***Правила безопасной работы с канцелярским ножом***

* Выдвигай небольшую часть лезвия.
* Работай канцелярским ножом на рабочей доске.
* Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с которым работаешь.
* В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть спрятано внутрь.

***Правила безопасной работы с клеем***

* При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.
* Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе.
* Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
* Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.

***Правила безопасной работы со швейной иглой и булавками***

* Храни иглу и булавки всегда в игольнице.
* Не оставляй иглу и булавки на рабочем месте.
* Передавай иглу только в игольнице и с ниткой.
* Не бери иглу и булавку в рот, и не играй с ней.
* Не втыкай иглу и булавку в одежду.
* До и после работы проверь количество игл и булавок.
* Храни игольницу с иголками только в одном и том же месте.
* Не отвлекайся во время работы с иглой и булавкой.

***Правила безопасной работы с шилом***

* Храни инструмент в безопасном месте.
* Работай шилом только на подкладной доске.
* Делай прокол, вращая ручку шила вправо и влево.
* Будь внимателен! Не порань руку, держащую картон или любой другой материал.
* После работы убери шило в коробку.