**Государственное казенное общеобразовательное учреждение**

**Краснодарского края специальная (коррекционная)**

**школа – интернат ст-цы Крыловской**

**Мастер-класс**

**«Изготовление**

**ёлочных**

**игрушек».**

**Провёл:**

**учитель столярного**

**дела**

**Стрежевский Г.Г.**

**ст. Крыловская**

**Задачи:**

1. Совершенствовать навыки обработки древесины.
2. Развивать умение ориентироваться в задание.
3. Воспитание уважения к людям труда.

**Цели:**

1. Учить изготовлению ёлочных украшений.
2. Учить составлять план работы при изготовлении ёлочных игрушек.
3. Учить коллективному труду.

**Методы проведения:**

1. Словесный: рассказ.
2. Наглядный: демонстрация готовых ёлочных игрушек.
3. Практический: обучение изготовлению игрушек.

**Наглядность:**

Ёлочные игрушки.

**Оборудование:**

Ручной лобзик, эл. выжигатель, выпиловочный столик.

**Материалы:**

1. Фанера.
2. Наждачная бумага.
3. Копировальная бумага.
4. Лак.

**Ход занятия:**

**1.Организационная часть.**

**2. Повторение правил безопасной работы.**

**Правила безопасной работы лобзиком.**

* Перед началом работы надеть спецодежду.
* Повторить правила безопасной работы.
* По разрешению учителя взять лобзик и хорошо закрепить пилку.
* Во время работы не отвлекаться, соблюдать правила безопасной работы.
* При работе следует поворачивать фанеру, а не лобзик.
* Осторожно заканчивайте пиление. Никогда не оставляйте лобзик в пропиле.
* Работайте только исправным инструментом. При поломке лобзика немедленно прекратить работу и сообщить учителю.
* Во время работы нельзя держать близко пальцы к пилке.
* При поломке пилки, замену производить только по разрешению учителя.
* По окончанию работы сдать заготовки учителю, убрать лобзик в определённое место, навести порядок на рабочем месте с помощью щётки смётки, нельзя сдувать и сметать руками.
* По разрешению учителя снять спецодежду и выйти из мастерской.

**Правила безопасной работы электровыжигателем.**

* Включать электровыжигатель в сеть только с разрешения учителя. Работать исправным прибором.
* При работе следует проветривать помещение.
* Не    следует    наклоняться    близко    к    месту    выжигания.
* Не оставлять прибор включенным в сеть.
* Оберегать руки и одежду от прикосновений раскаленного пера.
* Ручку на стол не кладут, так как, если прибор не выключен, может возникнуть возгорание поверхности стола.
* После 10—15 минут работы прибор выклю­чают для охлаждения на 2—3 минуты.
* Помещение, где занимаются выжиганием, нужно чаще проветривать.
* При поломке инструмента, возгорании, получении травмы прекратить работу и сообщить учителю.
* По окончании работы выключить прибор из сети, подождать до полного остывания, сдать учителю.
* Навести порядок на рабочем месте, снять спецодежду.

**3. Ориентировка в задании.**

**4. Практическая работа:**

а) подобрать фанеру нужного размера;

б) зачистить фанеру шкуркой;

в) перевод контура игрушки;

г) выпиливание игрушки;

д) перевод рисунка на игрушку;

е) выжигание рисунка;

ё) покрыть игрушку лаком.

**5.Анализ выполненной работы, демонстрация готовых ёлочных игрушек.**