ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Дворец культуры и техники «Родина»

извещает о проведении закупки у

Единственного поставщика

следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.** |
| 1 | Мультикор Invotone DB3208/30M | 1 | шт |
| 2 | Микшер MIDAS M32 LIVE | 1 | шт |

MIDAS M32 предназначена для «живых» выступлений, работы в студии. Имеет 40 входных каналов, 32 микрофонных предусилителя MIDAS и 25 шин микширования.  
Создание классики будущего  
Основная цель, которая преследовалась при создании консоли М32 это объединить классические британские микшерные консоли и инновационные технологии, с тем, чтобы поменять в корне возможности среднеформатных микшеров. Все началось с разработки высокотехнологичного дизайна пульта, который был нарисован специалистами из автомобильной отрасли, заключающего в себе внешнюю роскошность и высокую производительность устройства. После тестирования многих материалов для создания корпуса и бесконечных вариантов исполнения был выбран вариант, заключающий в себе аэродинамические формы и бескомпромиссную производительность. Дизайн получился суперсовременным и классическим одновременно.  
Большое внимание было уделено тактильным элементам: кнопкам, фейдерам и подсветке органов управления для возможности работы в любых условия освещения.  
Ведущие технологии точности обработки 192кГц  
Новаторская консоль М32 сочетает в себе легендарное качество звучания MIDAS и самые современные цифровые технологии, позволяющие расширить частоту дискретизации вплоть до 96 кГц, а открытая архитектура при помощи АЦП и ЦАП конвертеров 192 кГц создать просто революционный среднеформатный микшерный пульт. Выдающиеся возможности пульта М32 заключены в очень компактный корпус, дающий вам совершенно потрясающие ощущения при работе, а использование современных материалов дают необходимую прочность и малый вес по сравнению с другими консолями.  
В данной консоли применяются высококачественные предусилители серии MIDAS PRO и моторизованные фейдеры, рассчитанные на 1 миллион циклов работы, что в три раза превосходит количество циклов работы на других консолях  
Легендарное качество звучания MIDAS  
Качество изготовления, дизайн и стильная конструкция обратят на себя внимание многих, а беспрецедентное качество звучания и продуманная конструкция не оставит равнодушными звукооператоров многих исполнителей. С тех пор как консоли MIDAS заслужили популярность у многих мировых звезд на протяжении своей сорокалетней истории, наследием MIDAS всегда будет высочайшее качество изготовления и превосходное звучание.  
Особенности:  
Пульт для живой работы и студийного применения с количеством входных каналов 40  
32 качественных микрофонных предусилителя MIDAS  
25 согласованных по времени и фазе шины микширования  
Применение сетевого интерфейса AES50 позволяет расширить конфигурацию до 96 входных и 96 выходных каналов  
Открытая архитектура позволяет в будущем увеличить частоту дискретизации до 96 кГц  
Конвертеры 192 kHz АЦП и ЦАП для превосходного качеств звука  
Дизайн от разработчиков Bentley Motors  
Высокотехнологичный корпус, изготовленный из карбона и алюминия  
Обработка сигнала с использованием процессора с плавающей запятой с разрешением 40 Бит  
8 DCA групп и 6 mute групп  
8 стереофонических процессоров эффектов  
25 мотороизованных фейдеров MIDAS PRO  
Цифровой аудио интерфейс 32х32 канала USB 2.0  
Дистанционное управление при помощи DAW эмулятора (Digital Audio Workstation) на основе протокола Mackie и HUI  
Возможность дистанционного управления при помощи приложений для iPhone и iPad  
Импульсный блок питания с автоматическим определением входного напряжения сети  
  
Распределительный мультикор, оснащенный 32 выходами и 8 входами типа XLR. Производится DB3208 с использованием самого современного оборудования и в соответствии с действующими в настоящее время правилами безопасности. Коробка, покрытая эпоксидной краской, производится из прочной оцинкованной жести.  
Конструкция устройства также оснащена многожильным электрическим кабелем длиной 30 метров с 40 XLR коннекторами на концах.  
  
Качество товара должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и сертификатам соответствия.

Предлагаемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оплата товара осуществляет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки товара (подписания товарной накладной).

Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки по 11.12.2019 г. включительно.

Адрес направления ценового предложения: [dkrodina\_kult@mail.ru](mailto:dkrodina_kult@mail.ru)

тел. +7 (49232) 6-75-54

Контрактный управляющий П.А. Жуков

6 декабря 2019 г.